项目需求书（货物-通用类）

一、项目背景

全热交换式气体净化装置采购项目，项目预算50000 元。

二、资格要求

（一）根据现行法律法规的要求，设置供应商竞价的特定资格条件。

（二）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。
（三）本项目不接受联合体。
三、技术要求

	序号
	标的名称
	技术要求
	单位
	数量
	是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围
	是否属于集采目录内产品

	1
	全热交换式气体净化装置
	1、电源电压：220V频率：50Hz，双EC电机，额定风量≥90m³/h误差<30%。运行噪声≤45dB（A），适用温度范围-30至40℃
★2、最高净化率≥95%，热交换效率≥70%无凝露凝水，PM2.5过滤效率≥99.5%（提供检测报告）

★3、核心产品具有中国国家强制产品认证证书

3、需设置纤维毡初级过滤器，针刺布中效过滤及复合活性炭高效过滤器设置有进风和风回管路及配套阀门管件

4、配置相应的温度湿度度及颗粒物检测传感器，需具备RS485modbus或局域网联网通讯功能可实现各参数数据监测及控制功能。
5.配备除菌净味模块，去除霉菌大肠杆菌抑制大肠杆菌。

5.系统需配备安装所需相应支架
	套
	3
	否
	否


四、商务要求

1. 提供所投产品1年的免费上门保修。

2. 货到：签订合同之日起15日内（特殊情况以合同为准）。

安装（施工）完成：货到之日起15日内（特殊情况以合同为准）。

3.付款方式：货到安装调试完成验收合格之日起7日内支付合同总额的100%。
五、验收标准
符合现行国家标准要求。
